***Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок***

**6.** **Техническое задание**

**на поставку топлива дизельного**

**Заказчик:** Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО ЦМКБ «Алмаз»).

**1. Предмет договора:** Поставка топлива дизельного.

**2. Количество товара:** 5 000 литров.

**3. Срок поставки товара**:

3.1. начало поставки - со дня заключения Договора, окончание - не позднее 30 октября 2020 года.

3.2. Товар поставляется одной партией по заявке Заказчика,

3.3. Срок исполнения заявки: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки.

Доставка топлива осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 15:00.

**4. Место поставки товара (адрес):** Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Приморское городское поселение», г. Приморск, пос. Карасевка, д. 31, испытательная станция АО «ЦМКБ «Алмаз».

**5. Требования к товару:**

5.1. Дизельное топливо: ЕВРО, сорт С, экологический класс К5, ГОСТ 32511-2013.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

5.3. В стоимость предлагаемого Товара должны войти все предполагаемые расходы и затраты, связанные с исполнением условий договора, включая расходы на доставку по адресу, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы, страхование, таможенные пошлины и иные платежи.

**6. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам:**

6.1. Дизельное топливо, ЕВРО, сорт С, К5 должно соответствовать требованиям ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) и требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» РТ ТС 013/2011.

**7. Требования к отгрузке Товара:**

7.1. Товар должен быть доставлен силами, транспортом и за счёт Поставщика.

7.2. Отгрузка топлива осуществляется по показаниям счетчика, которым должны быть оснащены бензовозы поставщика.

7.3. По факту отгрузки представителями Заказчика и Поставщика подписывается транспортная накладная или акт приемки – передачи товара.

7.4. Ответственное лицо по приемке товара Голактионов Андрей Александрович тел. +7 (931) 203-98-12.

7.5. Если при приемке топлива будет обнаружено несоответствие количества указанным в заявке, то Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения претензии обязуется за свой счет дополнительно поставить недостающее количество топлива.

**8. Требования к качеству и безопасности Товара:**

8.1. Поставщик гарантирует поставку всего Товара надлежащего качества непосредственно в топливные баки Заказчика.

8.2. Соответствие поставленного Товара подтверждается подписанием Заказчиком акта приемки – передачи товара.

8.3. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации.

**9. Требования к объему предоставления гарантий качества товара:**

9.1. Гарантийный срок хранения дизельного топлива – 6 месяцев со дня подписания товарной накладной или акта приемки – передачи товара.

9.2. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного топлива Поставщик должен заменить топливо в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения о выявлении таких дефектов.

9.3. В случае выхода из строя отопительного оборудования по причине использования Заказчиком некачественного товара, поставленного Поставщиком, Поставщик возмещает Заказчику стоимость запасных частей, ремонта и простоя оборудования при наличии документов, подтверждающих такие факты (акты экспертизы).

**10. Требования к документации, сопровождающей поставку товара:**

10.1. Каждая партия товара сопровождается:

11.1.1. Технической (сопроводительной) документацией, сертификатом, паспортом изготовителя, установленные для товара данного рода на русском языке.

11.1.2. Товарной накладной.

11.1.3. Счётом (счётом-фактурой).

**Начальник 13 отдела О.А. Лепский**